**Zamawiający:**

Gmina Kuźnia Raciborska

47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Numer ogłoszenia: 135214 – 2012 z dnia 26.04.2012 r.**

**Nazwa zadania: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”, przy ul. Piaskowej 28 w miejscowości Kuźnia Raciborska.**

Zamawiający - **Gmina Kuźnia Raciborska** - działając na podstawie art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje, iż wpłynęły **zapytania**, dotyczące treści SIWZ ww postępowaniu, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

**Zapytanie nr 1 z dnia 02.05.2012r.**

1. **Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający w związku z zapisem dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia uzna referencje na budowę boisk z programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” na kwoty: 1.705.000 zł brutto co łącznie daje kwotę 3.180.000 zł brutto?**

**Ad. 1.**

**Tak przedstawione referencje nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia.**

**Zapytanie nr 2 z dnia 02.05.2012r.**

1. **Czy Zamawiający dokona zmian umowy w zakresie § 8, uwzględniając i modyfikując jej treść zgodnie z poniższym:**

**Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:**

* + 1. **Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),**
    2. **Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,**
    3. **Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,**
    4. **Maksymalną, zsumowaną wielkość kar określa się na 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.**

**Ad. 1**

**Zamawiający nie będzie dokonywał zmiany treści § 8 umowy, zgodnie z przedstawioną propozycją Wykonawcy.**

**Zapytanie nr 3 z dnia 05.05.2012r.**

**W związku ze złożeniem oferty na przetarg, pn.: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”,**

**proszę o odpowiedź na następujące pytanie:**

1. **Zapisy umowne jasno nie precyzują czy Wykonawca może zbywać i przenosić a rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy – (Projekt umowy – Załącznik nr 10 do SIWZ).**

**Nasze pytanie brzmi następująco – czy Inwestor wyrazi zgodę na przejęcie cesji wierzytelności na rzecz Banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bieżący (firmowy)?**

**W naszej ocenie przyjęcie do wiadomości tzw. Cesji wierzytelności na rzecz Banku przez Inwestora pozwoli Wykonawcy płynną realizację przedmiotu zadania z obopólną korzyścią do obu stron.**

**Ad. 1.**

**Projekt umowy nie zawiera zastrzeżeń w sprawie przenoszenia wierzytelności na osobę trzecią (przelew) w związku z czym Zamawiający może wyrazić zgodę na przeniesienie wierzytelności wynikających z realizacji umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy.**

**Zapytanie nr 4 z dnia 07.05.2012r.**

***Pytanie:***

**W dokumentacji projektowej Zamawiający wskazuje, iż:**

**„wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej – wysokość włókna 60 mm …. Jako wypełnienie należy zastosować granulat termoplastyczny typu TP”**

**Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający nie może w sposób dowolny określać przedmiotu zamówienia w zakresie nawierzchni syntetycznych oraz ich wypełnień, wiążą go bowiem zapisy specyfikacji wzorcowej programu Moje Boisko – Orlik 2012. Prosimy zatem o odpowiednie ujednolicenie zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.**

**Zwracamy również uwagę na rozbieżności w dokumentacji i dotyczą wysokości i wypełnienia trawy w SIWZ wysokość włókna min. 40 i mniejsza niż 60 mm i wypełnienie zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium).**

**Prosimy o jednoznaczne określenie wysokości włókna trawy syntetycznej i potwierdzenie, iż zaoferowane wypełnienie musi być zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium (SBR).**

***Odpowiedź:***

**W związku z nieścisłościami mogącymi się pojawić w opisach w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot, Zamawiający jednoznacznie precyzuje, że nawierzchnia boiska do piłki nożnej ma zostać wykonana z trawy syntetycznej o wysokości włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej. Typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.**

Jednocześnie informujemy, że wprowadzona przez Zamawiającego zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie wpływa na zmianę terminu składania ofert wyznaczonego na dzień: 11.05.2012r. godzinę 09.00.

**Zamawiający informuje, że dokonana zmiana SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.**

/ - / RITA SERAFIN  
BURMISTRZ MIASTA KUZNIA RACIBORSKA ***…………………………………………………………………  
 Zatwierdził***

Kuźnia Raciborska, dnia 08.05.2012r.